Załącznik nr 2
[bookmark: _GoBack]Opis robót
Kompleksowy remont papą zgrzewalną dachu budynku Zacisze 3 w Radomiu.

	Lp.
	Opis

	1.
	Usunięcie uszkodzonych fragmentów istniejącej papy 

	2.
	Likwidacja powstałych pęcherzy pod istniejącą papą

	3.
	Wyklejenie powierzchni dachu wraz zakładami na ogniomury i kominy papy termozgrzewalnej gr. 5,2 mm

	4.
	Wykonanie listew dociskowych na kominach i uszczelnienie ich uszczelniaczem dekarskim

	5.
	Wykonanie docieplenia kominów styropianem FS100,150 o grubości 3-5 cm z wykonaniem kleju i struktury.

	6.
	Izolacja wywiewek kanalizacyjnych 

	7.
	Wykonanie kominków wentylowanych na papie

	8.
	Zabezpieczenie instalacji odgromowej 

	9.
	Zabezpieczenie wyłazu dachowego 

	10.
	Utylizacja zużytych materiałów




